# Gurtziegel mit Kunststoffeinsatz

# für Ziegelmauerwerk

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  |  |  |  |  |
|  |  Gurtziegel mit Kunststoffeinsatz |  |  |  |
|  | Gurtziegel mit Kunststoffeinsatz für Ziegelmauerwerk Außenmaß: 11,5 x 24,0 x 23,8 cmÖffnung: 6,7 x 20,0 x 19,5 cmnach Angaben des Herstellers liefern und verlegenHersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Gurtziegel mit Kunststoffeinsatz**Abrechnung nach Stück |  |  |  |
|  |  | ................. St. | ........................ | ........................ |