# Ziegel-Eck-Rollladenkasten, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 300 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Eck-Rollladenkastengeschlossene Ausführung, d = 300 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Eck-Rollladenkasten**  Für Wandstärke 300 mm, geschlossene Ausführung Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.  1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*  Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm  laut Grundrisszeichnung  Zubehör (vormontiert):   * TYP A\* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass * TYP B\* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager * TYP C\* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass * TYP D\* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle   Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);  Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch\*  Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte Auflager  Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV  Verfügbarer Ballenraum: 18 cm im Durchmesser  System: Ziegel-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Eck-Rollladenkasten d = 300 mm** d = 300 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Außenmaß Öffnungen + Auflager) |  |  |  |
|  |  | .................... St. | ........................ | ........................ |

**\* = zutreffendes markieren**

# Ziegel-Eck-Rollladenkasten, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Eck-Rollladenkastengeschlossene Ausführung, d = 365 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Eck-Rollladenkasten**  Für Wandstärke 365 mm, geschlossene Ausführung Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.  1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*  Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm  laut Grundrisszeichnung  Zubehör (vormontiert):   * TYP A\* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass * TYP B\* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager * TYP C\* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass * TYP D\* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle   Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);  Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch\*  Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte Auflager  Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV  Verfügbarer Ballenraum: 21 cm im Durchmesser  System: Ziegel-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Eck-Rollladenkasten d = 365 mm** d = 365 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Außenmaß Öffnungen + Auflager) |  |  |  |
|  |  | .................... St. | ........................ | ........................ |

**\* = zutreffendes markieren**

# Ziegel-Eck-Rollladenkasten, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Eck-Rollladenkastengeschlossene Ausführung, d = 425 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Eck-Rollladenkasten**  Für Wandstärke 425 mm, geschlossene Ausführung Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.  1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*  Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm  laut Grundrisszeichnung  Zubehör (vormontiert):   * TYP A\* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass * TYP B\* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager * TYP C\* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass * TYP D\* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle   Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);  Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch\*  Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte Auflager  Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV  Verfügbarer Ballenraum: 21 cm im Durchmesser  System: Ziegel-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Eck-Rollladenkasten d = 425 mm** d = 425 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Außenmaß Öffnungen + Auflager) |  |  |  |
|  |  | .................... St. | ........................ | ........................ |

**\* = zutreffendes markieren**

# Ziegel-Eck-Rollladenkasten, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Eck-Rollladenkastengeschlossene Ausführung, d = 490 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Eck-Rollladenkasten**  Für Wandstärke 490 mm, geschlossene Ausführung Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.  1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*  Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm  laut Grundrisszeichnung  Zubehör (vormontiert):   * TYP A\* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass * TYP B\* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager * TYP C\* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass * TYP D\* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle   Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);  Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch\*  Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte Auflager  Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV  Verfügbarer Ballenraum: 21 cm im Durchmesser  System: Ziegel-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Eck-Rollladenkasten d = 490 mm** d = 490 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Außenmaß Öffnungen + Auflager) |  |  |  |
|  |  | .................... St. | ........................ | ........................ |

**\* = zutreffendes markieren**