

# Gurtziegel mit Kunststoffeinsatz

# für Ziegelmauerwerk

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  |  |  |  |  |
|  | Gurtziegel mit Kunststoffeinsatz |  |  |  |
|  | Gurtziegel mit Kunststoffeinsatz für Ziegelmauerwerk  Außenmaß: 11,5 x 24,0 x 23,8 cm  Öffnung: 6,7 x 20,0 x 19,5 cm  nach Angaben des Herstellers liefern und verlegen  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Gurtziegel mit Kunststoffeinsatz**  Abrechnung nach Stück |  |  |  |
|  |  | ................. St. | ........................ | ........................ |