# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

#

# Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 300 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragendgeschlossene Ausführung, d = 300 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Rollladenkasten**Für Wandstärke 300 mm, geschlossene AusführungÜber Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmZubehör (vormontiert):* TYP A\* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
* TYP B\* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
* TYP C\* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
* TYP D\* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG IIa); Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch\*Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte AuflagerErhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IVVerfügbarer Ballenraum: 18 cm im DurchmesserSystem: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Rollladenkasten d = 300 mm**d = 300 mm; h = 300 mmAbrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................. …St. | ........................ | ........................ |

 **\* = zutreffendes markieren**

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

#

# Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragendgeschlossene Ausführung, d = 365 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Rollladenkasten**Für Wandstärke 365 mm, geschlossene AusführungÜber Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmZubehör (vormontiert):* TYP A\* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
* TYP B\* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
* TYP C\* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
* TYP D\* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG IIa); Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch\*Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte AuflagerErhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IVVerfügbarer Ballenraum: 21 cm im DurchmesserSystem: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Rollladenkasten d = 365 mm**d = 365 mm; h = 300 mmAbrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................. …St. | ........................ | ........................ |

 **\* = zutreffendes markieren**

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

#

# Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragendgeschlossene Ausführung, d = 425 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Rollladenkasten**Für Wandstärke 425 mm, geschlossene AusführungÜber Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmZubehör (vormontiert):* TYP A\* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
* TYP B\* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
* TYP C\* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
* TYP D\* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG IIa); Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch\*Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte AuflagerErhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IVVerfügbarer Ballenraum: 21 cm im DurchmesserSystem: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Rollladenkasten d = 425 mm**d = 425 mm; h = 300 mmAbrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................. …St. | ........................ | ........................ |

 **\* = zutreffendes markieren**

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

#

# Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragendgeschlossene Ausführung, d = 490 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Rollladenkasten**Für Wandstärke 490 mm, geschlossene AusführungÜber Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmZubehör (vormontiert):* TYP A\* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
* TYP B\* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
* TYP C\* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
* TYP D\* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG IIa); Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch\*Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte AuflagerErhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IVVerfügbarer Ballenraum: 21 cm im DurchmesserSystem: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Rollladenkasten d = 490 mm**d = 490 mm; h = 300 mmAbrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................. …St. | ........................ | ........................ |

 **\* = zutreffendes markieren**