# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

#

# Massive Ziegel(eck)blende als Fertigteil

# für Stahlbetonwände und -stützen zum Einbetonieren

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  |  Ziegel(eck)blende als Fertigteil  |  |  |  |
|  | Liefern und einbauen einer gedämmten Ziegelblende für Stahlbetonwände und -stützen als Vorsatzschale mit werksseitiger Dämmung WLG 035 und integrierten V4A-Flachstahlnkern zum Einbetonieren in das Stahlbetonelement.Stärke = 60 mm, mit Bewehrung und V4A-Anker nach DIN.Höhe = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Breite = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Bei Eckblenden zusätzlich Tiefe des Schenkels.)Tiefe = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Bestellung / Herstellung nur mit genauer technischer Zeichnung und Abstimmung mindestens 3 Wochen vor Bedarf.Nach Angaben des Herstellers liefern und verlegen.Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Massive Ziegel(eck)blende als Fertigteil**Abrechnung nach Fertigmaß |  |  |  |
|  | **Zulage für aufgeklebte Wärmedämmung**Abrechnung nach FertigmaßAusführung in Styrodur WLG 035 als Zulage Stärke: 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 mm\*\* = zutreffende Dämmstärke markieren! | ................. St. | ........................ | ........................ |
|  | **Zulage für V4A-Flachstahlanker**Anzahl nach statischer Anforderung gem. Hersteller. | ................. St. | ........................ | ........................ |
|  |  | ................. St. | ........................ | ........................ |
|  | **Zulage für Gehrungs- / Schrägschnitte** |  |  |  |
|  |  | ................. lfm | ........................ | ........................ |