# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# 

# Ziegel-Flachsturz ohne Dämmung für Innenmauerwerk

# h = 113 mm, d = 115 / 145 / 175 / 240 mm\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Flachsturz ohne Dämmung  für Innenmauerwerkh = 113 mm; d = 115 / 145 / 175 / 240 mm\* |  |  |  |
|  | Liefern und Verlegen von Ziegel-Flachstürzen ohne Dämmung für Innenmauerwerk gem. DIN EN 1996 mit einem Auflager von mind. 11,5 cm in einem Mörtelbett (mind. MG IIa). Die Stürze sind so einzubauen, dass die Ziegelschale unten liegt. Bei längeren Stürzen ist spätestens nach 1,25 m eine Montageunterstützung vorzusehen, die erst nach ausreichender Steifigkeit in der Druckzone (25 bis 100 cm) bzw. erreichter Aushärtungszeit der Stahlbetondecke nach DIN wieder entfernt werden darf.  Sturzbreite: 11,5 / 14,5 / 17,5 / 24 cm\*  über Öffnung, lichte Maueröffnungen ................. cm  Nach Angaben des Herstellers liefern und verlegen  Abrechnung nach Gesamtlänge des Sturzes.  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Flachsturz ohne Dämmung für Innenmauerwerk** h = 113 mm, d = 115 / 145 / 175 / 240 mm\* Abrechnung nach Fertigmaß |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |

\* = zutreffendes markieren

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# 

# Ziegel-Flachsturz ohne Dämmung für Innenmauerwerk

# h = 71 mm, d = 115 / 145 / 175 mm\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Flachsturz ohne Dämmung für Innenmauerwerkh = 71 mm; d = 115 / 145 / 175 / 240 mm\* |  |  |  |
|  | Liefern und Verlegen von Ziegel-Flachstürzen ohne Dämmung für Innenmauerwerk gem. DIN EN 1996 mit einem Auflager von mind. 11,5 cm in einem Mörtelbett (mind. MG IIa). Die Stürze sind so einzubauen, dass die Ziegelschale unten liegt. Bei längeren Stürzen ist spätestens nach 1,25 m eine Montageunterstützung vorzusehen, die erst nach ausreichender Steifigkeit in der Druckzone bzw. erreichter Aushärtungszeit der Stahlbetondecke nach DIN wieder entfernt werden darf.  Sturzbreite: 11,5 / 14,5 / 17,5 / 24 cm\*  über Öffnung, lichte Maueröffnungen ................. cm  Nach Angaben des Herstellers liefern und verlegen  Abrechnung nach Gesamtlänge des Sturzes.  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Flachsturz ohne Dämmung für Innenmauerwerk** h = 71 mm, d = 115 / 145 / 175 / 240 mm\* Abrechnung nach Fertigmaß | ................. Stck | ........................ | ........................ |

\* = zutreffendes markieren