

# Ziegel-Eck-Raffstorekasten, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Eck-Raffstorekastengeschlossene Ausführung, d = 425 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Eck-Raffstorekasten**  Für Wandstärke 425 mm  Geschlossene Ausführung  Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung  1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*  Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm  laut Grundrisszeichnung  Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG IIa);  Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch\*  Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte Auflager  Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV  Abmessungen Behangraum: Breite 13 cm, Höhe 26 cm  System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Eck-Raffstorekasten d = 425 mm** d = 425 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | .................... St. | ........................ | ........................ |