#

# Ziegel-Eck-Rollladenkasten, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Eck-Rollladenkastengeschlossene Ausführung, d = 425 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Eck-Rollladenkasten**Für Wandstärke 425 mm, geschlossene AusführungMit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmlaut GrundrisszeichnungZubehör (vormontiert):* TYP A\* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
* TYP B\* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
* TYP C\* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
* TYP D\* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG IIa); Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch\*Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte AuflagerErhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IVVerfügbarer Ballenraum: 21 cm im DurchmesserSystem: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Eck-Rollladenkasten d = 425 mm**d = 425 mm; h = 300 mmAbrechnung nach Fertigmaß (Außenmaß Öffnungen + Auflager) |  |  |  |
|  |  | .................... St. | ........................ | ........................ |

 **\* = zutreffendes markieren**