#

# Ziegel-Raffstorekasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Raffstorekasten, selbsttragendgeschlossene Ausführung, d = 425 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Raffstorekasten**Für Wandstärke 425 mm; geschlossene AusführungÜber Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmAuflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG IIa); Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch\*Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte AuflagerErhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IVAbmessungen Behangraum: Breite 13 cm, Höhe 26 cmSystem: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Raffstorekasten d = 425 mm**d = 425 mm; h = 300 mmAbrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |