# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

#

# Ziegel-Flachsturz ohne Dämmung für Innenmauerwerk

# h = 71 mm, d = 115 / 145 / 175 mm\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Flachsturz ohne Dämmungfür Innenmauerwerkh = 71 mm; d = 115 / 145 / 175 / 240 mm\* |  |  |  |
|  | Liefern und Verlegen von Ziegel-Flachstürzen ohne Dämmung für Innenmauerwerk gem. DIN EN 1996 mit einem Auflager von mind. 11,5 cm in einem Mörtelbett (mind. MG IIa). Die Stürze sind so einzubauen, dass die Ziegelschale unten liegt. Bei längeren Stürzen ist spätestens nach 1,25 m eine Montageunterstützung vorzusehen, die erst nach ausreichender Steifigkeit in der Druckzone bzw. erreichter Aushärtungszeit der Stahlbetondecke nach DIN wieder entfernt werden darf.Sturzbreite: 11,5 / 14,5 / 17,5 / 24 cm\*über Öffnung, lichte Maueröffnungen ................. cmNach Angaben des Herstellers liefern und verlegenAbrechnung nach Gesamtlänge des Sturzes.Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Flachsturz ohne Dämmung für Innenmauerwerk**h = 71 mm, d = 115 / 145 / 175 / 240 mm\*Abrechnung nach Fertigmaß | ................. Stck | ........................ | ........................ |

\* = zutreffendes markieren