

# UNIPOR W09 WH Zahnziegel Zul.-Nr. Z-17.1-968

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelmauerwerk, einschaligfür Außenwände |  |  |  |
|  | **UNIPOR W09 WH Zahnziegel**  Wanddicke d = 365 mm  Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.  Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus W09 WH-Zahnziegel nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-968.  Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  mit Leichtmörtel LM 21, entsprechend der Zulassung Z-17.1-968 und der EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Leichtmauermörtel LM 21  **Rohdichteklasse** 0**,**60 kg/dm3  **Druckestigkeitsklasse** 6  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,09 W/(mK) **Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit** fk = 1,0 MN/m²  **Grundwert der zulässigen Druckspannung** σ0 = 0,4 MN/m2  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **W09 WH Zahnziegel** d = 365 mm; 12 DF (247/365/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |