

# Ziegel-Fensteranschlag „FAS“ - Anschlagschale mit Wärmedämmung

# Herstellung von Fensteranschlag

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Fensteranschlag mit Ziegel-Anschlagschale |  |  |  |
|  | **Ziegel-Fensteranschlag**  Schalendicke d = 60 mm, b = 115 mm  Herstellen einer optimierten Wärmebrücke im Laibungsbereich als Fensteranschlage durch eine Ziegel-Anschlagschale mit integrierter mineralischer Dämmung WLG032.  Verarbeitung der Schale mit Dünnbettmörtel oder geeignetem Kleber an der Fensterlaibung.  **Anschlaghöhe** 60 mm  **Anschlagbreite** 115 mm  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Fensteranschlag** d = 60 mm; b = 115 mm; SF (240/115/60 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m | ........................ | ........................ |