

# Ziegel-Fensteranschlag „FAS“ - Anschlagschale mit Wärmedämmung

# Herstellung von Fensteranschlag

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Fensteranschlag mit Ziegel-Anschlagschale |  |  |  |
|  | **Ziegel-Fensteranschlag** Schalendicke d = 60 mm, b = 115 mmHerstellen einer optimierten Wärmebrücke im Laibungsbereich als Fensteranschlage durch eine Ziegel-Anschlagschale mit integrierter mineralischer Dämmung WLG032.Verarbeitung der Schale mit Dünnbettmörtel oder geeignetem Kleber an der Fensterlaibung.**Anschlaghöhe** 60 mm**Anschlagbreite** 115 mmHersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Fensteranschlag**d = 60 mm; b = 115 mm; SF (240/115/60 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m | ........................ | ........................ |