

# Ziegel U-Schalen für Ringanker / Ringbalken / Stürze

# Für Ziegelmauerwerk d = 240 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ringanker / Ringbalken / Stürzeaus Ziegel U-Schalen d = 240 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel U-Schalen**  Schalendicke d = 240 mm, h = 238 mm  Herstellen von Ringanker/Ringbalken/Stürze lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Ziegel U-Schalen.  Innerhalb der äußeren Ziegelschale ist eine mind. 60 mm starke Wärmedämmplatte WLG035 einzustellen.  Der Füllbeton muss mindestens die Qualität C20/25 haben.  Bewehrung nach statischem Nachweis unter gesonderter Position.  **Rohdichteklasse** 0**,**9 kg/dm3  **Festigkeitsklasse** 12  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Leichtziegel U-Schale 175 mm** d = 240 mm; h = 238 mm; 8 DF (240/240/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m | ........................ | ........................ |