# Dämmschale für Ringanker DSR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  |  |  |  |  |
|  |  Dämmschale für Ringanker DSR |  |  |  |
|  | Dämmschale für Ringanker DSR Hörl + Hartmann Dämmschale für Ringanker DSR als wärmegedämmter Abschluss für Ringanker und Ringbalken, Neopor Wärmedämmung (WLG 032) und Verblendung durch keramische Ziegelplatte mit profillierter Oberfläche.Stirnseitig mit Verzahnungssystem. Lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen mit Spezial-PU-Kleber auf aufgehendem Mauerwerk nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers einbauen.Abspannung zur Aufnahme des Betondrucks durch Hörl + Hartmann Montagebügel für DSR Abmessungen: 1000 x 80 x 250 mmFür Wandstärke 30,0 / 36,5 / 42,5 / 49,0 cmnach Angaben des Herstellers liefern und verlegenHersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Dämmschale für Ringanker DSR**Abrechnung nach m |  |  |  |
|  | Montagebügel für Wandstärke 30,0 cmMontagebügel für Wandstärke 36,5 cmMontagebügel für Wandstärke 42,5 cmMontagebügel für Wandstärke 49,0 cm | ................. m................. Stck................. Stck................. Stck................. Stck | ........................................................................................................................ | ........................................................................................................................ |