# Dämmschale für Ringanker DSR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  |  |  |  |  |
|  | Dämmschale für Ringanker DSR |  |  |  |
|  | Dämmschale für Ringanker DSR  Hörl + Hartmann Dämmschale für Ringanker DSR als wärmegedämmter Abschluss für Ringanker und Ringbalken, Neopor Wärmedämmung (WLG 032) und Verblendung durch keramische Ziegelplatte mit profillierter Oberfläche.  Stirnseitig mit Verzahnungssystem. Lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen mit Spezial-PU-Kleber auf aufgehendem Mauerwerk nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers einbauen.  Abspannung zur Aufnahme des Betondrucks durch Hörl + Hartmann Montagebügel für DSR  Abmessungen: 1000 x 80 x 250 mm  Für Wandstärke 30,0 / 36,5 / 42,5 / 49,0 cm  nach Angaben des Herstellers liefern und verlegen  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Dämmschale für Ringanker DSR**  Abrechnung nach m |  |  |  |
|  | Montagebügel für Wandstärke 30,0 cm  Montagebügel für Wandstärke 36,5 cm  Montagebügel für Wandstärke 42,5 cm  Montagebügel für Wandstärke 49,0 cm | ................. m  ................. Stck  ................. Stck  ................. Stck  ................. Stck | ........................  ........................  ........................  ........................  ........................ | ........................  ........................  ........................  ........................  ........................ |