# Fensteranschlagschale FAS

# für Laibungen in Mauerwerk

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  |  |  |  |  |
|  |  Fensteranschlagschale FAS |  |  |  |
|  | Fensteranschlagschale für Ziegelmauerwerk Hörl + Hartmann Fensteranschlagschale FAS im Laibungsbereich von Fenster- und Türöffnungen mit Dünnbettmörtel einbauen. Lagenweise Sicherung mit Flachstahlankern aus Edelstahl.Mineralwolledämmung (WLG 035) und keramische Ziegelschale mit profilierter Oberfläche Außenmaß: 11,5 x 6,0 x 24,9 cmDämmung: 6,5 x 4,5 x 24,9 cmnach Angaben des Herstellers liefern und verlegenHersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Fensteranschlagschale**Abrechnung nach m |  |  |  |
|  |  | ................. m | ........................ | ........................ |