# Fensteranschlagschale FAS

# für Laibungen in Mauerwerk

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  |  |  |  |  |
|  | Fensteranschlagschale FAS |  |  |  |
|  | Fensteranschlagschale für Ziegelmauerwerk  Hörl + Hartmann Fensteranschlagschale FAS im Laibungsbereich von Fenster- und Türöffnungen mit Dünnbettmörtel einbauen. Lagenweise Sicherung mit Flachstahlankern aus Edelstahl.  Mineralwolledämmung (WLG 035) und keramische Ziegelschale mit profilierter Oberfläche  Außenmaß: 11,5 x 6,0 x 24,9 cm  Dämmung: 6,5 x 4,5 x 24,9 cm  nach Angaben des Herstellers liefern und verlegen  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Fensteranschlagschale**  Abrechnung nach m |  |  |  |
|  |  | ................. m | ........................ | ........................ |