# Massive Ziegel(eck)blende als Fertigteil

# für Stahlbetonwände und -stützen zum Einbetonieren

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel(eck)blende als Fertigteil |  |  |  |
|  | Liefern und einbauen einer gedämmten Ziegelblende für Stahlbetonwände und -stützen als Vorsatzschale mit werksseitiger Dämmung WLG 035 und integrierten V4A-Flachstahlnkern zum Einbetonieren in das Stahlbetonelement.  Stärke = 60 mm, mit Bewehrung und V4A-Anker nach DIN.  Höhe = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Breite = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Bei Eckblenden zusätzlich Tiefe des Schenkels.)  Tiefe = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bestellung / Herstellung nur mit genauer technischer Zeichnung und Abstimmung mindestens 3 Wochen vor Bedarf.  Nach Angaben des Herstellers liefern und verlegen.  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Massive Ziegel(eck)blende als Fertigteil**  Abrechnung nach Fertigmaß |  |  |  |
|  | **Zulage für aufgeklebte Wärmedämmung**  Abrechnung nach Fertigmaß  Ausführung in Styrodur WLG 035 als Zulage  Stärke: 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 mm\* \* = zutreffende Dämmstärke markieren! | ................. St. | ........................ | ........................ |
|  | **Zulage für V4A-Flachstahlanker**  Anzahl nach statischer Anforderung gem. Hersteller. | ................. St. | ........................ | ........................ |
|  |  | ................. St. | ........................ | ........................ |
|  | **Zulage für Gehrungs- / Schrägschnitte** |  |  |  |
|  |  | ................. lfm | ........................ | ........................ |