# Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 300 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, selbsttragend, d = 300 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten**  Für Wandstärke 300 mm  Über Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm  Stichhöhe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm  Schielung beidseitig jeweils 5,5 cm  Kastenhöhe (29,0 cm Festmaß + Schielung + Stichhöhe)  Ausstattung für manuellen Antrieb\*:   * Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung   Ausstattung für elektrischen Antrieb\*:   * Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe   Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert  Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);  Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Wärmedämmung  Verfügbarer Ballenraum: 18 cm im Durchmesser  System: Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten d = 300 mm** d = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager + Schielung) |  |  |  |
|  |  | .............…Stck. | ........................ | ........................ |

**\* = zutreffendes markieren**

# Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, selbsttragend, d = 365 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten**  Für Wandstärke 365 mm  Über Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm  Stichhöhe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm  Schielung beidseitig jeweils 7,0 cm  Kastenhöhe (29,0 cm Festmaß + Schielung + Stichhöhe)  Ausstattung für manuellen Antrieb\*:   * Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung   Ausstattung für elektrischen Antrieb\*:   * Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe   Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert  Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);  Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Wärmedämmung  Verfügbarer Ballenraum: 22 cm im Durchmesser  System: Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten d = 365 mm** d = 365 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager + Schielung) |  |  |  |
|  |  | ................ Stck. | ........................ | ........................ |

**\* = zutreffendes markieren**

# Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, selbsttragend, d = 425 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten**  Für Wandstärke 425 mm  Über Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm  Stichhöhe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm  Schielung beidseitig jeweils 9,0 cm  Kastenhöhe (29,0 cm Festmaß + Schielung + Stichhöhe)  Ausstattung für manuellen Antrieb\*:   * Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung   Ausstattung für elektrischen Antrieb\*:   * Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe   Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert  Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);  Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Wärmedämmung  Verfügbarer Ballenraum: 22 cm im Durchmesser  System: Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten d = 425 mm** d = 425 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager + Schielung) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |

**\* = zutreffendes markieren**

# Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, selbsttragend, d = 490 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten**  Für Wandstärke 490 mm  Über Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm  Stichhöhe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm  Schielung beidseitig jeweils 11,5 cm  Kastenhöhe (29,0 cm Festmaß + Schielung + Stichhöhe)  Ausstattung für manuellen Antrieb\*:   * Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung   Ausstattung für elektrischen Antrieb\*:   * Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe   Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert  Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);  Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Wärmedämmung  Verfügbarer Ballenraum: 22 cm im Durchmesser  System: Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten d = 490 mm** d = 490 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager + Schielung) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |

**\* = zutreffendes markieren**